
P8_01_PIN="gnd"
P8_01_INFO="GND"
P8_01_CAPE=""

P8_02_PIN="gnd"
P8_02_INFO="GND"
P8_02_CAPE=""

P8_03_PRU="70"
P8_03_GPIO="38"
P8_03_PIN="emmc"
P8_03_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input"
P8_03_INFO="gpio1_6 default gpio1_6 gpio1_6 gpio1_6 gpio1_6"
P8_03_CAPE=""

P8_04_PRU="71"
P8_04_GPIO="39"
P8_04_PIN="emmc"
P8_04_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input"
P8_04_INFO="gpio1_7 default gpio1_7 gpio1_7 gpio1_7 gpio1_7"
P8_04_CAPE=""

P8_05_PRU="66"
P8_05_GPIO="34"
P8_05_PIN="emmc"
P8_05_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input"
P8_05_INFO="gpio1_2 default gpio1_2 gpio1_2 gpio1_2 gpio1_2"
P8_05_CAPE=""

P8_06_PRU="67"
P8_06_GPIO="35"
P8_06_PIN="emmc"
P8_06_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input"
P8_06_INFO="gpio1_3 default gpio1_3 gpio1_3 gpio1_3 gpio1_3"
P8_06_CAPE=""

P8_07_PRU="98"
P8_07_GPIO="66"
P8_07_PIN="gpio"
P8_07_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input timer"
P8_07_INFO="gpio2_2 default gpio2_2 gpio2_2 gpio2_2 gpio2_2 timer4"
P8_07_CAPE=""

P8_08_PRU="99"
P8_08_GPIO="67"
P8_08_PIN="gpio"
P8_08_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input timer"
P8_08_INFO="gpio2_3 default gpio2_3 gpio2_3 gpio2_3 gpio2_3 timer7"
P8_08_CAPE=""

P8_09_PRU="101"
P8_09_GPIO="69"
P8_09_PIN="gpio"
P8_09_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input timer"
P8_09_INFO="gpio2_5 default gpio2_5 gpio2_5 gpio2_5 gpio2_5 timer5"
P8_09_CAPE=""

P8_10_PRU="100"
P8_10_GPIO="68"
P8_10_PIN="gpio"
P8_10_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input timer"
P8_10_INFO="gpio2_4 default gpio2_4 gpio2_4 gpio2_4 gpio2_4 timer6"
P8_10_CAPE=""

P8_11_PRU="77"
P8_11_GPIO="45"
P8_11_PIN="gpio"
P8_11_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input qep pruout"
P8_11_INFO="gpio1_13 default gpio1_13 gpio1_13 gpio1_13 gpio1_13 eqep2b_in pru0_out15"
P8_11_CAPE=""

P8_12_PRU="76"
P8_12_GPIO="44"
P8_12_PIN="gpio"
P8_12_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input qep pruout"
P8_12_INFO="gpio1_12 default gpio1_12 gpio1_12 gpio1_12 gpio1_12 eqep2a_in pru0_out14"
P8_12_CAPE=""

P8_13_PRU="55"
P8_13_GPIO="23"
P8_13_PIN="gpio"
P8_13_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input pwm"
P8_13_INFO="gpio0_23 default gpio0_23 gpio0_23 gpio0_23 gpio0_23 ehrpwm2b"
P8_13_CAPE=""

P8_14_PRU="58"
P8_14_GPIO="26"
P8_14_PIN="gpio"
P8_14_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input pwm"
P8_14_INFO="gpio0_26 default gpio0_26 gpio0_26 gpio0_26 gpio0_26 ehrpwm2_tripzone_input"
P8_14_CAPE=""

P8_15_PRU="79"
P8_15_GPIO="47"
P8_15_PIN="gpio"
P8_15_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input qep pru_ecap pruin"
P8_15_INFO="gpio1_15 default gpio1_15 gpio1_15 gpio1_15 gpio1_15 eqep2_strobe pru_ecap pru0_in15"
P8_15_CAPE=""

P8_16_PRU="78"
P8_16_GPIO="46"
P8_16_PIN="gpio"
P8_16_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input qep pruin"
P8_16_INFO="gpio1_14 default gpio1_14 gpio1_14 gpio1_14 gpio1_14 eqep2_index pru0_in14"
P8_16_CAPE=""

P8_17_PRU="59"
P8_17_GPIO="27"
P8_17_PIN="gpio"
P8_17_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input pwm"
P8_17_INFO="gpio0_27 default gpio0_27 gpio0_27 gpio0_27 gpio0_27 ehrpwm0_synco"
P8_17_CAPE=""

P8_18_PRU="97"
P8_18_GPIO="65"
P8_18_PIN="gpio"
P8_18_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input"
P8_18_INFO="gpio2_1 default gpio2_1 gpio2_1 gpio2_1 gpio2_1"
P8_18_CAPE=""

P8_19_PRU="54"
P8_19_GPIO="22"
P8_19_PIN="gpio"
P8_19_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input pwm"
P8_19_INFO="gpio0_22 default gpio0_22 gpio0_22 gpio0_22 gpio0_22 ehrpwm2a"
P8_19_CAPE=""

P8_20_PRU="95"
P8_20_GPIO="63"
P8_20_PIN="emmc"
P8_20_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input pruout pruin"
P8_20_INFO="gpio1_31 default gpio1_31 gpio1_31 gpio1_31 gpio1_31 pru1_out13 pru1_in13"
P8_20_CAPE=""

P8_21_PRU="94"
P8_21_GPIO="62"
P8_21_PIN="emmc"
P8_21_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input pruout pruin"
P8_21_INFO="gpio1_30 default gpio1_30 gpio1_30 gpio1_30 gpio1_30 pru1_out12 pru1_in12"
P8_21_CAPE=""

P8_22_PRU="69"
P8_22_GPIO="37"
P8_22_PIN="emmc"
P8_22_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input"
P8_22_INFO="gpio1_5 default gpio1_5 gpio1_5 gpio1_5 gpio1_5"
P8_22_CAPE=""

P8_23_PRU="68"
P8_23_GPIO="36"
P8_23_PIN="emmc"
P8_23_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input"
P8_23_INFO="gpio1_4 default gpio1_4 gpio1_4 gpio1_4 gpio1_4"
P8_23_CAPE=""

P8_24_PRU="65"
P8_24_GPIO="33"
P8_24_PIN="emmc"
P8_24_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input"
P8_24_INFO="gpio1_1 default gpio1_1 gpio1_1 gpio1_1 gpio1_1"
P8_24_CAPE=""

P8_25_PRU="64"
P8_25_GPIO="32"
P8_25_PIN="emmc"
P8_25_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input"
P8_25_INFO="gpio1_0 default gpio1_0 gpio1_0 gpio1_0 gpio1_0"
P8_25_CAPE=""

P8_26_PRU="93"
P8_26_GPIO="61"
P8_26_PIN="gpio"
P8_26_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input"
P8_26_INFO="gpio1_29 default gpio1_29 gpio1_29 gpio1_29 gpio1_29"
P8_26_CAPE=""

P8_27_PRU="118"
P8_27_GPIO="86"
P8_27_PIN="hdmi"
P8_27_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input pruout pruin"
P8_27_INFO="gpio2_22 default gpio2_22 gpio2_22 gpio2_22 gpio2_22 pru1_out8 pru1_in8"
P8_27_CAPE=""

P8_28_PRU="120"
P8_28_GPIO="88"
P8_28_PIN="hdmi"
P8_28_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input pruout pruin"
P8_28_INFO="gpio2_24 default gpio2_24 gpio2_24 gpio2_24 gpio2_24 pru1_out10 pru1_in10"
P8_28_CAPE=""

P8_29_PRU="119"
P8_29_GPIO="87"
P8_29_PIN="hdmi"
P8_29_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input pruout pruin"
P8_29_INFO="gpio2_23 default gpio2_23 gpio2_23 gpio2_23 gpio2_23 pru1_out9 pru1_in9"
P8_29_CAPE=""

P8_30_PRU="121"
P8_30_GPIO="89"
P8_30_PIN="hdmi"
P8_30_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input pruout pruin"
P8_30_INFO="gpio2_25 default gpio2_25 gpio2_25 gpio2_25 gpio2_25 pru1_out11 pru1_in11"
P8_30_CAPE=""

P8_31_PRU="42"
P8_31_GPIO="10"
P8_31_PIN="hdmi"
P8_31_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input uart qep"
P8_31_INFO="gpio0_10 default gpio0_10 gpio0_10 gpio0_10 gpio0_10 uart5_rxd eqep1_index"
P8_31_CAPE=""

P8_32_PRU="43"
P8_32_GPIO="11"
P8_32_PIN="hdmi"
P8_32_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input qep"
P8_32_INFO="gpio0_11 default gpio0_11 gpio0_11 gpio0_11 gpio0_11 eqep1_strobe"
P8_32_CAPE=""

P8_33_PRU="41"
P8_33_GPIO="9"
P8_33_PIN="hdmi"
P8_33_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input qep"
P8_33_INFO="gpio0_9 default gpio0_9 gpio0_9 gpio0_9 gpio0_9 eqep1b_in"
P8_33_CAPE=""

P8_34_PRU="113"
P8_34_GPIO="81"
P8_34_PIN="hdmi"
P8_34_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input pwm"
P8_34_INFO="gpio2_17 default gpio2_17 gpio2_17 gpio2_17 gpio2_17 ehrpwm1b"
P8_34_CAPE=""

P8_35_PRU="40"
P8_35_GPIO="8"
P8_35_PIN="hdmi"
P8_35_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input qep"
P8_35_INFO="gpio0_8 default gpio0_8 gpio0_8 gpio0_8 gpio0_8 eqep1a_in"
P8_35_CAPE=""

P8_36_PRU="112"
P8_36_GPIO="80"
P8_36_PIN="hdmi"
P8_36_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input pwm"
P8_36_INFO="gpio2_16 default gpio2_16 gpio2_16 gpio2_16 gpio2_16 ehrpwm1a"
P8_36_CAPE=""

P8_37_PRU="110"
P8_37_GPIO="78"
P8_37_PIN="hdmi"
P8_37_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input uart pwm"
P8_37_INFO="gpio2_14 default gpio2_14 gpio2_14 gpio2_14 gpio2_14 uart5_txd ehrpwm1_tripzone_input"
P8_37_CAPE=""

P8_38_PRU="111"
P8_38_GPIO="79"
P8_38_PIN="hdmi"
P8_38_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input uart pwm"
P8_38_INFO="gpio2_15 default gpio2_15 gpio2_15 gpio2_15 gpio2_15 uart5_rxd ehrpwm0_synco"
P8_38_CAPE=""

P8_39_PRU="108"
P8_39_GPIO="76"
P8_39_PIN="hdmi"
P8_39_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input qep pruout pruin"
P8_39_INFO="gpio2_12 default gpio2_12 gpio2_12 gpio2_12 gpio2_12 eqep2_index pru1_out6 pru1_in6"
P8_39_CAPE=""

P8_40_PRU="109"
P8_40_GPIO="77"
P8_40_PIN="hdmi"
P8_40_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input qep pruout pruin"
P8_40_INFO="gpio2_13 default gpio2_13 gpio2_13 gpio2_13 gpio2_13 eqep2_strobe pru1_out7 pru1_in7"
P8_40_CAPE=""

P8_41_PRU="106"
P8_41_GPIO="74"
P8_41_PIN="hdmi"
P8_41_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input qep pruout pruin"
P8_41_INFO="gpio2_10 default gpio2_10 gpio2_10 gpio2_10 gpio2_10 eqep2a_in pru1_out4 pru1_in4"
P8_41_CAPE=""

P8_42_PRU="107"
P8_42_GPIO="75"
P8_42_PIN="hdmi"
P8_42_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input qep pruout pruin"
P8_42_INFO="gpio2_11 default gpio2_11 gpio2_11 gpio2_11 gpio2_11 eqep2b_in pru1_out5 pru1_in5"
P8_42_CAPE=""

P8_43_PRU="104"
P8_43_GPIO="72"
P8_43_PIN="hdmi"
P8_43_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input pwm pruout pruin"
P8_43_INFO="gpio2_8 default gpio2_8 gpio2_8 gpio2_8 gpio2_8 ehrpwm2_tripzone_input pru1_out2 pru1_in2"
P8_43_CAPE=""

P8_44_PRU="105"
P8_44_GPIO="73"
P8_44_PIN="hdmi"
P8_44_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input pwm pruout pruin"
P8_44_INFO="gpio2_9 default gpio2_9 gpio2_9 gpio2_9 gpio2_9 ehrpwm0_synco pru1_out3 pru1_in3"
P8_44_CAPE=""

P8_45_PRU="102"
P8_45_GPIO="70"
P8_45_PIN="hdmi"
P8_45_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input pwm pruout pruin"
P8_45_INFO="gpio2_6 default gpio2_6 gpio2_6 gpio2_6 gpio2_6 ehrpwm2a pru1_out0 pru1_in0"
P8_45_CAPE=""

P8_46_PRU="103"
P8_46_GPIO="71"
P8_46_PIN="hdmi"
P8_46_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input pwm pruout pruin"
P8_46_INFO="gpio2_7 default gpio2_7 gpio2_7 gpio2_7 gpio2_7 ehrpwm2b pru1_out1 pru1_in1"
P8_46_CAPE=""

P9_01_PIN="gnd"
P9_01_INFO="GND"
P9_01_CAPE=""

P9_02_PIN="gnd"
P9_02_INFO="GND"
P9_02_CAPE=""

P9_03_PIN="power"
P9_03_INFO="3V3"
P9_03_CAPE=""

P9_04_PIN="power"
P9_04_INFO="3V3"
P9_04_CAPE=""

P9_05_PIN="power"
P9_05_INFO="VDD_5V"
P9_05_CAPE=""

P9_06_PIN="power"
P9_06_INFO="VDD_5V"
P9_06_CAPE=""

P9_07_PIN="power"
P9_07_INFO="SYS_5V"
P9_07_CAPE=""

P9_08_PIN="power"
P9_08_INFO="SYS_5V"
P9_08_CAPE=""

P9_09_PIN="system"
P9_09_INFO="PWR_BUT"
P9_09_CAPE=""

P9_10_PIN="system"
P9_10_INFO="RSTn"
P9_10_CAPE=""

P9_11_PRU="62"
P9_11_GPIO="30"
P9_11_PIN="gpio"
P9_11_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input uart"
P9_11_INFO="gpio0_30 default gpio0_30 gpio0_30 gpio0_30 gpio0_30 uart4_rxd"
P9_11_CAPE=""

P9_12_PRU="92"
P9_12_GPIO="60"
P9_12_PIN="gpio"
P9_12_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input"
P9_12_INFO="gpio1_28 default gpio1_28 gpio1_28 gpio1_28 gpio1_28"
P9_12_CAPE=""

P9_13_PRU="63"
P9_13_GPIO="31"
P9_13_PIN="gpio"
P9_13_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input uart"
P9_13_INFO="gpio0_31 default gpio0_31 gpio0_31 gpio0_31 gpio0_31 uart4_txd"
P9_13_CAPE=""

P9_14_PRU="82"
P9_14_GPIO="50"
P9_14_PIN="gpio"
P9_14_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input pwm"
P9_14_INFO="gpio1_18 default gpio1_18 gpio1_18 gpio1_18 gpio1_18 ehrpwm1a"
P9_14_CAPE=""

P9_15_PRU="80"
P9_15_GPIO="48"
P9_15_PIN="gpio"
P9_15_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input pwm"
P9_15_INFO="gpio1_16 default gpio1_16 gpio1_16 gpio1_16 gpio1_16 ehrpwm1_tripzone_input"
P9_15_CAPE=""

P9_16_PRU="83"
P9_16_GPIO="51"
P9_16_PIN="gpio"
P9_16_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input pwm"
P9_16_INFO="gpio1_19 default gpio1_19 gpio1_19 gpio1_19 gpio1_19 ehrpwm1b"
P9_16_CAPE=""

P9_17_PRU="37"
P9_17_GPIO="5"
P9_17_PIN="gpio"
P9_17_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input spi_cs i2c pwm pru_uart"
P9_17_INFO="gpio0_5 default gpio0_5 gpio0_5 gpio0_5 gpio0_5 spi0_cs0 i2c1_scl ehrpwm0_synci pru_uart"
P9_17_CAPE=""

P9_18_PRU="36"
P9_18_GPIO="4"
P9_18_PIN="gpio"
P9_18_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input spi i2c pwm pru_uart"
P9_18_INFO="gpio0_4 default gpio0_4 gpio0_4 gpio0_4 gpio0_4 spi0_d1 i2c1_sda ehrpwm0_tripzone_input pru_uart"
P9_18_CAPE=""

P9_19_PRU="45"
P9_19_GPIO="13"
P9_19_PIN="i2c"
P9_19_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input spi_cs can i2c pru_uart timer"
P9_19_INFO="i2c2_scl default gpio0_13 gpio0_13 gpio0_13 gpio0_13 spi1_cs1 dcan0_rx i2c2_scl pru_uart timer5"
P9_19_CAPE=""

P9_20_PRU="44"
P9_20_GPIO="12"
P9_20_PIN="i2c"
P9_20_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input spi_cs can i2c pru_uart timer"
P9_20_INFO="i2c2_sda default gpio0_12 gpio0_12 gpio0_12 gpio0_12 spi1_cs0 dcan0_tx i2c2_sda pru_uart timer6"
P9_20_CAPE=""

P9_21_PRU="35"
P9_21_GPIO="3"
P9_21_PIN="gpio"
P9_21_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input spi uart i2c pwm pru_uart"
P9_21_INFO="gpio0_3 default gpio0_3 gpio0_3 gpio0_3 gpio0_3 spi0_d0 uart2_txd i2c2_scl ehrpwm0b pru_uart"
P9_21_CAPE=""

P9_22_PRU="34"
P9_22_GPIO="2"
P9_22_PIN="gpio"
P9_22_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input spi_sclk uart i2c pwm pru_uart"
P9_22_INFO="gpio0_2 default gpio0_2 gpio0_2 gpio0_2 gpio0_2 spi0_sclk uart2_rxd i2c2_sda ehrpwm0a pru_uart"
P9_22_CAPE=""

P9_23_PRU="81"
P9_23_GPIO="49"
P9_23_PIN="gpio"
P9_23_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input pwm"
P9_23_INFO="gpio1_17 default gpio1_17 gpio1_17 gpio1_17 gpio1_17 ehrpwm0_synco"
P9_23_CAPE=""

P9_24_PRU="47"
P9_24_GPIO="15"
P9_24_PIN="gpio"
P9_24_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input uart can i2c pru_uart pruin"
P9_24_INFO="gpio0_15 default gpio0_15 gpio0_15 gpio0_15 gpio0_15 uart1_txd dcan1_rx i2c1_scl pru_uart pru0_in16"
P9_24_CAPE=""

P9_25_PRU="149"
P9_25_GPIO="117"
P9_25_PIN="audio"
P9_25_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input qep pruout pruin"
P9_25_INFO="gpio3_21 default gpio3_21 gpio3_21 gpio3_21 gpio3_21 eqep0_strobe pru0_out7 pru0_in7"
P9_25_CAPE=""

P9_26_PRU="46"
P9_26_GPIO="14"
P9_26_PIN="gpio"
P9_26_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input uart can i2c pru_uart pruin"
P9_26_INFO="gpio0_14 default gpio0_14 gpio0_14 gpio0_14 gpio0_14 uart1_rxd dcan1_tx i2c1_sda pru_uart pru1_in16"
P9_26_CAPE=""

P9_27_PRU="147"
P9_27_GPIO="115"
P9_27_PIN="gpio"
P9_27_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input qep pruout pruin"
P9_27_INFO="gpio3_19 default gpio3_19 gpio3_19 gpio3_19 gpio3_19 eqep0b_in pru0_out5 pru0_in5"
P9_27_CAPE=""

P9_28_PRU="145"
P9_28_GPIO="113"
P9_28_PIN="audio"
P9_28_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input spi_cs pwm pruout pruin"
P9_28_INFO="gpio3_17 default gpio3_17 gpio3_17 gpio3_17 gpio3_17 spi1_cs0 ehrpwm0_synci pru0_out3 pru0_in3"
P9_28_CAPE=""

P9_29_PRU="143"
P9_29_GPIO="111"
P9_29_PIN="audio"
P9_29_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input spi pwm pruout pruin"
P9_29_INFO="gpio3_15 default gpio3_15 gpio3_15 gpio3_15 gpio3_15 spi1_d0 ehrpwm0b pru0_out1 pru0_in1"
P9_29_CAPE=""

P9_30_PRU="144"
P9_30_GPIO="112"
P9_30_PIN="gpio"
P9_30_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input spi pwm pruout pruin"
P9_30_INFO="gpio3_16 default gpio3_16 gpio3_16 gpio3_16 gpio3_16 spi1_d1 ehrpwm0_tripzone_input pru0_out2 pru0_in2"
P9_30_CAPE=""

P9_31_PRU="142"
P9_31_GPIO="110"
P9_31_PIN="audio"
P9_31_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input spi_sclk pwm pruout pruin"
P9_31_INFO="gpio3_14 default gpio3_14 gpio3_14 gpio3_14 gpio3_14 spi1_sclk ehrpwm0a pru0_out0 pru0_in0"
P9_31_CAPE=""

P9_32_PIN="power"
P9_32_INFO="VADC"
P9_32_CAPE=""

P9_33_PIN="adc"
P9_33_INFO="AIN4"
P9_33_CAPE=""

P9_34_PIN="gnd"
P9_34_INFO="AGND"
P9_34_CAPE=""

P9_35_PIN="adc"
P9_35_INFO="AIN6"
P9_35_CAPE=""

P9_36_PIN="adc"
P9_36_INFO="AIN5"
P9_36_CAPE=""

P9_37_PIN="adc"
P9_37_INFO="AIN2"
P9_37_CAPE=""

P9_38_PIN="adc"
P9_38_INFO="AIN3"
P9_38_CAPE=""

P9_39_PIN="adc"
P9_39_INFO="AIN0"
P9_39_CAPE=""

P9_40_PIN="adc"
P9_40_INFO="AIN1"
P9_40_CAPE=""

P9_41_PRU="52"
P9_41_GPIO="20"
P9_41_PIN="gpio"
P9_41_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input timer pruin"
P9_41_INFO="gpio0_20 default gpio0_20 gpio0_20 gpio0_20 gpio0_20 timer7 pru0_in16"
P9_41_CAPE=""

P9_91_PRU="148"
P9_91_GPIO="116"
P9_91_PIN="gpio"
P9_91_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input qep pruout pruin"
P9_91_INFO="gpio3_20 default gpio3_20 gpio3_20 gpio3_20 gpio3_20 eqep0_index pru0_out6 pru0_in6"
P9_91_CAPE=""

P9_42_PRU="39"
P9_42_GPIO="7"
P9_42_PIN="gpio"
P9_42_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input spi_cs spi_sclk uart pwm pru_ecap"
P9_42_INFO="gpio0_7 default gpio0_7 gpio0_7 gpio0_7 gpio0_7 spi1_cs1 spi1_sclk uart3_txd ecap0_in_pwm0_out pru_ecap"
P9_42_CAPE=""

P9_92_PRU="146"
P9_92_GPIO="114"
P9_92_PIN="gpio"
P9_92_PINMUX="default gpio gpio_pu gpio_pd gpio_input qep pruout pruin"
P9_92_INFO="gpio3_18 default gpio3_18 gpio3_18 gpio3_18 gpio3_18 eqep0a_in pru0_out4 pru0_in4"
P9_92_CAPE=""

P9_43_PIN="gnd"
P9_43_INFO="GND"
P9_43_CAPE=""

P9_44_PIN="gnd"
P9_44_INFO="GND"
P9_44_CAPE=""

P9_45_PIN="gnd"
P9_45_INFO="GND"
P9_45_CAPE=""

P9_46_PIN="gnd"
P9_46_INFO="GND"
P9_46_CAPE=""

